## командоаппараты

#### Командоаппараты кулачковые регулируемые серии КА 4000, КА 4100, КА 4200, КА 4600

#### Назначение: Командоаппараты предназначены для автоматического дистанционного управления электрическими приводами в качестве путевых конечных выключателей, где требуется особая точность и надежность управления.

Командоаппараты рассчитаны для работ в цепях управления постоянного тока напряжением до 440 В и 380 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц. Применяемые контакты содержат серебро.

Командоаппараты предназначены для работы в макроклиматических зонах:

* Умеренного климата (исполнение У) катагория размещения 2
* Холодного климата (исполнение ХЛ) катагория размещения 2

Степень защиты оболочек отвоздействия окружающей среды ГОСТ 14255-69. В комплекте поставки командоаппарата входят запасные части (ведомость запчастей указана в паспорте). Командоаппарат имеет два года гарантийной эксплуатации с момента получения аппарата на склад потребителя.

 **Командоаппараты серии КА4000**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип аппарата**  | **Число цепей**  | **Число барабанов**  | **Передаточное отношение**  | **Расположение приводного вала**  | **Вращение барабана**  |
| КА4044 | 4 | 1 | - | С односторонним выходом вала | Реверсивное |
| КА4054 | 6 | 1 | - |
| КА4048-1 | 4 | 1 | 1:30 |
| КА4048-2 | 4 | 1 | 1:5 |
| КА4058-1 | 6 | 1 | 1:30 |
| КА4058-2 | 6 | 1 | 1:5 |

 **Командоаппараты серии КА4600**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип аппарата**  | **Число цепей**  | **Число барабанов**  | **Передаточное отношение**  | **Расположение приводного вала**  | **Вращение барабана**  |
| КА 4658-1 | 5 | 1 | 1:1 | С односторонним выходом вала | Реверсивное |
| КА 4658-3 | 5 | 1 | 1:15 | С односторонним выходом вала |
| КА4658-5 | 5 | 1 | 1:30 | С односторонним выходом вала |
| КА4658-6 | 5 | 1 | 1:5 | С односторонним выходом вала |
| КА4658-21 | 5 | 1 | 1:1 | С двухсторонним выходом вала |
| КА4658-23 | 5 | 1 | 1:15 | С двухсторонним выходом вала |
| КА4658-25 | 5 | 1 | 1:30 | С двухсторонним выходом вала |
| КА4658-26 | 5 | 1 | 1:5 | С двухсторонним выходом вала |

**КА-4058**

