**концевые выключатели**

Выключатели серии КУ-700А (КУ700, КУ-700), НВ-700А и ВУ-700А предназначены для включения и выключения цепей управления механизмов и применяются: НВ-700А — для ножного управления. ВУ-700А – для ручного управления Климатические исполнения — У, ХЛ, Т, категория размещения 2 ГОСТ 15150—69.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип привода | Фиксация | Фото |
| КУ-701A, КУ-711А (КУ711, КУ-711) | Рычаг с роликом | Самовозврат рычага | [КУ-701А (КУ701, КУ-701)](http://www.ruskransnab.ru/images/ku701a.jpg) |
| КУ-703А (КУ703, КУ-703) | Груз с противовесом | Фиксация в крайних положениях | [КУ-703А (КУ703, КУ-703)](http://www.ruskransnab.ru/images/ku703a.jpg) |
| КУ-704А (КУ704, КУ-704) | Рычаг пластинчатый W-образный | Фиксация в каждом положении | [КУ-704А (КУ704, КУ-704)](http://www.ruskransnab.ru/images/ku704a.jpg) |
| КУ-706А (КУ706, КУ-706) | Два рычага с роликами | Фиксация в крайних положениях | [КУ-706А (КУ706, КУ-706)](http://www.ruskransnab.ru/images/ku706a.jpg) |
| НВ-701А | Педаль | Самовозврат педали в нулевое положение | [НВ-701А](http://www.ruskransnab.ru/images/hb701a.jpg) |
| НВ-702А | Две педали | Самовозврат педалей в нулевое положение | [НВ-701А](http://www.ruskransnab.ru/images/hb702a.jpg) |