**Насосы шестеренные Г, БГ**

**Насосы типа БГ и шестеренные насосы типа Г** предназначены для нагнетания под номинальным давлением, постоянным по величине, и направлению потока минерального масла температурой +10 …+55 град.С в гидравлические и смазывающие системы металлорежущих станков и других машин с кинематической вязкостью от 10 до 400 мм2/с. Шестеренные насосы Г11-11 обеспечивают давление 5 атм Г11-22…25 атм.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркировка  | Давление на выходе, кг/см2  | Подача, л/мин  | Мощность двигателя, кВт  | Габариты, мм  | Масса, кг  |
| [Г11-11](http://www.remcib.ru/prod1.php?tvr=9) | 5 | 8 |   | 101х100х86 | 2,2 |
| [Г11-11А](http://www.remcib.ru/prod1.php?tvr=9) | 5 | 5 |    | 101х100х86 | 2,2 |
| [АГ11-11А](http://www.remcib.ru/prod1.php?tvr=11) | 5 | 8 |   | 118х86х90 | 2,2 |
| [АГ11-11А](http://www.remcib.ru/prod1.php?tvr=11) | 5 | 5 |    | 118х86х90 | 2,2 |
| ДБГ11-11 | 5 | 8 |   | 350х170х210 | 3,5 |
| ДБГ11-11А | 5 | 5 |    | 350х170х210 | 3,5 |
| [Г11-22](http://www.remcib.ru/prod1.php?tvr=12) | 25 | 18 |    | 130х123х109 | 6 |
| [Г11-22А](http://www.remcib.ru/prod1.php?tvr=12) | 25 | 12,3 |    | 130х123х109 | 6 |
| [Г11-23](http://www.remcib.ru/prod1.php?tvr=12) | 25 | 38 |    | 138х155х125 | 8,7 |
| [Г11-23А](http://www.remcib.ru/prod1.php?tvr=12) | 25 | 26 |    | 138х155х125 | 8,7 |
| [Г11-24](http://www.remcib.ru/prod1.php?tvr=12) | 25 | 73 |    | 180х180х150 | 11 |
| [Г11-24А](http://www.remcib.ru/prod1.php?tvr=12) | 25 | 51,5 |  | 180х180х150 | 11 |
| [Г11-25](http://www.remcib.ru/prod1.php?tvr=12) | 25 | 133 |    | 205х200х175 | 16 |
| [Г11-25А](http://www.remcib.ru/prod1.php?tvr=12) | 25 | 105 |    | 205х200х175 | 16 |
| ДБГ11-22 | 25 | 18 |    | 130х109х123 | 24 |
| ДБГ11-22А | 25 | 12 |    | 130х109х123 | 24 |
| ДБГ11-23 | 25 | 38 |    | 502х220х260 | 36 |
| ДБГ11-23А | 25 | 26 |   | 502х220х260 | 36 |
| ДБГ11-24 | 25 | 73 |  | 585х300х255 | 34 |
| ДБГ11-24А | 25 | 51,5 |  | 555х300х255 | 33 |
| ДБГ-11-25 | 25 | 133 |  | 690х395х325 | 47 |
| ДБГ-11-25А | 25 | 105 |  | 665х360х295 | 47 |
|  **Насосные агрегаты**  |   |   |   |
| [БГ11-11А](http://www.remcib.ru/prod1.php?tvr=12) | 5 | 5 | 0,25 | 350х170х210 | 12,5 |
| [БГ11-11](http://www.remcib.ru/prod1.php?tvr=12) | 5 | 8 | 0,25 | 350х170х210 | 12,5 |
| ВГ11-11А | 5 | 5 | 0,25 | 310х150х195 | 12,5 |
| ВГ11-11 | 5 | 8 | 0,25 | 310х150х195 | 12,5 |
| БГ11-22А> | 25 | 12 | 1,1 | 440х200х240 | 25 |
| БГ11-22 | 25 | 18 | 1,1 | 480х200х240 | 27 |
| БГ-11-23 | 25 | 38 | 2,2 | 502х220х260 | 34 |
| БГ11-23А | 25 | 26 | 2,2 | 502х220х260 | 34 |
| БГ11-24А | 25 | 51,5 | 3 | 555х300х255 | 60 |
| БГ11-24 | 25 | 73 | 4 | 585х300х255 | 66 |
| >БГ11-25А | 25 | 105 | 5,5 | 665х360х295 | 89 |
| >БГ11-25 | 25 | 133 | 7,5 | 690х395х325 | 113 |